**О предупреждение несчастных случаев на производстве при проведении уборки зерновых культур**

Для людей, работающих в сельском хозяйстве, наступило самое напряженное время – уборочная страда.

Крайне важно качественно и в срок произвести уборку зерновых культур, равно как и создать безопасные условия труда для механизаторов, работников зерносушильных комплексов. Именно поэтому сельскохозяйственные организации должны обеспечить охрану труда в трудовых коллективах.

Уборочные работы должны начинаться с проведения организационных мероприятий, направленных на создание и укрепление безопасности при проведении уборочных работ.

Каждый год при проведении уборочной кампании происходят несчастные случаи на производстве.

Основными причинами травматизма являются:

допуск к работе технически неисправных автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и агрегатов»;

допуск к выполнению работ по обслуживанию и ремонту машин, механизмов и оборудования работников, не прошедших инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, не имеющих соответствующей квалификации;

неисполнение руководителями и ответственными должностными лицами сельскохозяйственных организаций своих должностных обязанностей по охране труда и нарушение требований по охране труда при организации и проведении уборочных работ;

нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, правил охраны труда.

В целях обеспечения безопасности работающих, профилактики производственного травматизма необходимо:

обеспечить проведение с работающими до начала уборки внепланового инструктажа по охране труда;

допускать к выполнению работ с применением автотракторной техники, комбайнов, машин, механизмов работников, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

обеспечить проведение предрейсового освидетельствования необходимой категории работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения;

оборудовать специальные места для кратковременного отдыха и приема пищи работающими в поле;

не допускать нахождения посторонних лиц в местах проведения работ;

на зерносушильных комплексах закрыть металлическими решетками завальные ямы, люки – закрыть на замок;

обеспечить наличие закрепленных защитных ограждений, обеспечивающих безопасность работников, на движущихся, вращающихся частях машин и оборудования (цепные, ременные и карданные передачи);

обеспечить контроль за соблюдением работниками требований правил внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда и других локальных правовых актов;

площадки для обслуживания норий должны иметь перила высотой не менее 1,1 м, а у настила – сплошную обшивку высотой не менее 0,15 м. Кроме перил, на высоте 0,5 м от настила площадки размещается дополнительное продольное ограждение и вертикальные стойки с шагом не более 1,2 м ширина свободного прохода площадки должна быть не менее 0,8 м;

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты в объеме не менее установленного типовыми отраслевыми нормами;

не допускать и своевременно отстранять от работы работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также не обеспеченных и не применяющих средств индивидуальной защиты.

**СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА – ВСЕГДА ГАРАНТИЯ УСПЕШНОГО, ПРОДУКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ**